报价单

报价单位：
报价日期：    
具体报价如下：
	标的名称
	项目内容
	单套规格
	总报价（元）
	备注

	大兴安岭农垦集团公司兴安农畜产品经销有限责任公司平房仓通风口排风装置加装项目
	排风装置材料采购、加工制作、现场安装、辅材供给、运输装卸、设备调试。
	[bookmark: _GoBack]风量3500 m³/h，转速2900 r/min，功率0.45 kW，风压60Pa，外形尺寸370mm×370mm ,防爆电机，镀锌板。
	
	本项目合计16套；报价包含材料、制作、安装、运输、装卸、人工、税费等全部费用，实行总价包干。


  
本报价有效期自 年    月   日至  年   月   日，有效期内报价保持不变。

报价单位（盖章）：
联系人：                  
联系电话：

